1. IP 1.1.1.1/8

- Network: 1.0.0.0

- Gateway convenzionale: 1.0.0.1

- Broadcast: 1.255.255.255

- Maschera di Sottorete: 11111111.00000000.00000000.00000000

- Ottetti per la rete: 1

- Ottetti per gli host: 3

2. IP: 128.1.6.5/12

- Network: 128.0.0.0

- Gateway convenzionale: 128.0.0.1

- Broadcast: 128.15.255.255

- Maschera di Sottorete: 11111111.11110000.00000000.00000000

- Ottetti per la rete: 1 (più 4 bit del secondo ottetto)

- Ottetti per gli host: 2 (più 4 bit del secondo ottetto)

3. IP: 200.1.2.3/24

- Network: 200.1.2.0

- Gateway convenzionale: 200.1.2.1

- Broadcast: 200.1.2.255

- Maschera di Sottorete: 11111111.11111111.111111111.00000000

- Ottetti per la rete: 3

- Ottetti per gli host: 1

4. IP: 192.192.1.1/22

- Network: 192.192.0.0

- Gateway convenzionale: 192.192.0.1

- Broadcast: 192.192.3.255

- Maschera di Sottorete: 11111111.11111111.11111111.11000000

- Ottetti per la rete: 3 (più 2 bit del quarto ottetto)

- Ottetti per gli host: 1 (più 2 bit del quarto ottetto)

5. IP: 126.5.4.3/9

- Network: 126.0.0.0

- Gateway convenzionale: 126.0.0.1

- Broadcast: 126.127.255.255

- Maschera di Sottorete: 11111111.10000000.00000000.00000000

- Ottetti per la rete: 1 (più 1 bit del secondo ottetto)

- Ottetti per gli host: 2 (più 7 bit del secondo ottetto)

6. IP: 200.1.9.8/24

- Network: `200.1.9.0`

- Gateway convenzionale: 200.1.9.1

- Broadcast: 200.1.9.255

- Ottetti per la rete: 3

- Maschera di Sottorete: 11111111.11111111.11111111.00000000

- Ottetti per gli host: 1

7. IP: 172.16.0.4/16

- Network: 172.16.0.0

- Gateway convenzionale: 172.16.0.1

- Broadcast: 172.16.255.255

- Maschera di Sottorete: 11111111.11111111.00000000.00000000

- Ottetti per la rete: 2

- Ottetti per gli host: 2